**Dokumentation Wartung Bolzenschussgeräte**

**im Betrieb**

*nach Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009*

**Gerät:………………………………………………………………………………………………………..**

Prüfung auf: 1. Keine verschlissene Gummipufferelemente oder Rückholfeder

2. Bolzen sauber, glatt und nicht verbogen

3. Triebkammer sauber und frei von Pulverrückständen

4. Bolzenspitze scharfrandig und ohne Scharten

5. Bolzenspitze schaut nicht aus dem Schaft heraus

Wartung jährlich oder Vorgabe des Herstellers.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | **Kontrolliert durch (Unterschrift)**  | **Ggfs durchgeführte Maßnahme** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |