**Dokumentation Wartung Elektrobetäubung**

**im Betrieb Max Mustermann, in Grunddorf**

*nach Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009*

Gerät:………………………………………………………………………………………………………..

Eigene Prüfung auf: 1: Funktion Ein- und Ausschaltung / Fehlermeldung?

2. Sauberkeit / Rußfreiheit der Elektroden.

3. Intakte Isolierung der Kabel. Kabel abgeknickt?

Wartung jährlich oder Vorgabe des Herstellers.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Kontrolliert durch (Unterschrift) | Ggfs durchgeführte Maßnahme |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |