**Dokumentation Wartung Fixierung**

**im Betrieb**

*nach Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009*

Gerät: Zwangs-und Behandlungsstand der Firma / Eigenbau.  
 ..Viehanhänger

Prüfung auf: 1. Schweisnähte

2. Leichtgängigkeit der Scharniere

3. äußere Beschädigung

Wartung jährlich oder Vorgabe des Herstellers.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Kontrolliert durch (Unterschrift) | Ggfs durchgeführte Maßnahme |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |